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WIM.271.13.2017.WOP
Załącznik Nr 9E do SIWZ
  dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Zakup
i dostawa sprzętu i systemów - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego, dostawa i montaż klimatyzatora, zakup i dostawa systemu poprawiającego bezpieczeństwo informacji – systemu kopii zapasowych  w ramach zadania inwestycyjnego pn.:” Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
CZĘŚĆ I
Zadanie 1: Zakup i dostawa sprzętu i systemów - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego – część I - w ramach zadania inwestycyjnego pn.:” Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oferuję/my następujące parametry dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia:
	KARTA TECHNICZNA

	Serwer typu rack (G2)
	2 szt

	Parametr lub funkcja:
pola niewypełniane
	Oferowane parametry lub funkcje
należy wypełnić wszystkie białe pola

	Nazwa oferowanego towaru(producent, model itp.):
	

	Obudowa:
	rack 19’’ o wysokości max 1U z możliwością instalacji 4 dysków 3.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych:
	TAK

	
	przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera:
	TAK

	Płyta główna:
	możliwość zainstalowania minimum dwóch procesorów:
	TAK

	
	zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym:
	TAK

	Chipset:
	dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych:
	TAK

	Procesor:
	

	RAM:
	ilość i rodzaj pamięci zainstalowanej:
	

	
	możliwość rozbudowy pamięci do:
	

	
	minimum dziesięć slotów wolnych na dalszą rozbudowę:
	TAK

	Zabezpieczenie pamięci RAM:
	Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep:
	TAK

	Gniazda PCI:
	minimum dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x16 połowy niskoprofilowe:
	TAK

	Interfejsy sieciowe:
	minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T:
	TAK

	Napęd optyczny:
	nagrywarka DVD:
	TAK

	Dyski twarde:
	pojemność, ilość, rodzaj, typ obudowy, prędkości obrotowe zainstalowanych dysków twardych:
	

	
	możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD:
	TAK

	
	możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 16GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera  - rozwiązanie nie powoduje zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde:
	TAK

	Kontroler RAID:
	sprzętowy kontroler dyskowy:
	TAK

	
	możliwe konfiguracje poziomów RAID:
	

	Wbudowane porty: 
	minimum 3 porty USB 2.0:
	TAK

	
	minimum 2 porty USB 3.0:
	TAK

	
	minimum 4 porty RJ45:
	TAK

	
	minimum 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym):
	TAK

	
	minimum 1 port RS232
	TAK

	Grafika:
	zintegrowana karta graficzna:
	TAK

	Wentylatory:
	redundantne:
	TAK

	Zasilacze:
	układ zasilania odpowiedni dla zapotrzebowania na energię stawianego przez użyte podzespoły:
	TAK

	
	ilość i moc:
	

	
	redundancja:
	TAK

	
	hot-plug:
	TAK

	Bezpieczeństwo:
	zintegrowany z płytą główną moduł TPM:
	TAK

	
	wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą:
	TAK

	Diagnostyka:
	System powiadamiania umieszczony na froncie obudowy, wyświetlający informacje o poprawnej pracy procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilania oraz temperatury ( np.: Diody LED lub panel LCD).
	TAK

	Karta zarządzania:
	niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego:
	TAK

	
	rodzaj karty(zintegrowana z płytą główną / jako dodatkowa karta rozszerzeń):
	

	
	komunikacja poprzez interfejs RJ45:
	TAK

	
	możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB lub RJ45:
	TAK

	
	podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging:
	TAK

	
	wbudowana diagnostyka:
	TAK

	
	wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych:
	TAK

	
	dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń:
	TAK

	
	monitorowanie temperatury oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym:
	TAK

	
	lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera:
	TAK

	
	wsparcie dla IPv4 i IPv6:
	TAK

	
	możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej
	TAK

	Wspierane systemy:
	

	Certyfikaty i standardy:
	deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty):
	TAK

	
	serwer spełnia wymogi normy Energy Star (należy załączyć do oferty):
	TAK

	
	urządzenia pochodzą z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie stanowi naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich:
	TAK

	
	oświadczenie producenta potwierdzające ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski (należy załączyć do oferty):
	TAK

	
	urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy:
	TAK

	
	urządzenia pochodzą z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie stanowi naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich:
	TAK

	Gwarancja:
	okres gwarancji(w miesiącach):
	

	
	realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia:
	TAK

	
	możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta:
	TAK

	
	w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego:
	TAK


Podpis(y):
	lp.
	nazwa(y) Wykonawcy

(-ów)
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(-ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(-ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	miejscowość 
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