	 
	PRZEDMIAR
	 


	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH Etap II roboty ziemne

	ADRES INWESTYCJI
	: 
	UL. WAŁBRZYSKA

	INWESTOR
	: 
	GMINA BOGUSZÓW-GORCE

	ADRES INWESTORA
	: 
	PLAC ODRODZENIA 1 , 58-370 BOGUSZÓW - GORCE

	WYKONAWCA ROBÓT
	: 
	

	ADRES WYKONAWCY
	: 
	


	SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
	: 
	

	DATA OPRACOWANIA
	: 
	


	Stawka roboczogodziny
	: 
	


	NARZUTY
	 
	 


	Koszty pośrednie [Kp]
	
	R, S

	Zysk [Z]
	
	R+Kp(R), S+Kp(S)

	VAT [V]
	
	S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))


	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	: 
	

	Podatek VAT
	: 
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	: 
	


	Słownie:
	
	


	WYKONAWCA :
	 
	INWESTOR :

	Data opracowania 
	 
	Data zatwierdzenia


OBMIAR

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	 
	WYMAGANIA OGÓLNE

	2
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

	1 d.2
	KNR 2-01 0119-04
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	km
	 
	 

	 
	 
	0.58
	km
	0.58
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.580

	2 d.2
	KNR 2-01 0126-01 + KNR 2-01 0126-02
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm za pomocą spycharek
	m2
	 
	 

	 
	 
	1200
	m2
	1200.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1200.000

	3 d.2
	KNR 2-01 0206-04
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na na miejsce wbudowania w nasyp
	m3
	 
	 

	 
	 
	3558.63
	m3
	3558.63
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3558.630

	4 d.2
	KNR 2-01 0235-02
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	518.62
	m3
	518.62
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	518.620

	5 d.2
	KNR 2-01 0702-04
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV
	m
	 
	 

	 
	 
	484
	m
	484.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	484.000

	6 d.2
	KNR 2-01 0235-02
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	532.40
	m3
	532.40
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	532.400

	7 d.2
	KNR 2-01 0108-04
	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia
	ha
	 
	 

	 
	 
	0.02
	ha
	0.02
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.020

	3
	 
	ROBOTY DROGOWE

	8 d.3
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	3456.51
	m2
	3456.51
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3456.510

	9 d.3
	KNR 15-01 0116-03 analogia
	Profilowanie rowów odwadniających o szer.dna do 1.2 m.
	m
	 
	 

	 
	 
	70
	m
	70.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	70.000

	4
	 
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	10 d.4
	KNR 2-01 0233-05
	Mechaniczne profilowanie skarp i nasypów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III
	m2
	 
	 

	 
	 
	1500
	m2
	1500.00
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1500.000


