Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 336388-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Boguszów-Gorce
1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce w 2012r. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont dróg gminnych w...
Termin składania ofert: 2012-09-24 



Boguszów-Gorce: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce w 2012 roku.
Numer ogłoszenia: 395068 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336388 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, tel. 74 8449311 w. 32, faks 74 8449165.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce w 2012 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce w 2012r. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont dróg gminnych w zakresie uzupełnienia braków w nawierzchni bitumicznej, podbudowie oraz w nawierzchniach niebitumicznych. a) W zakres remontu nawierzchni bitumicznej wchodzi: wycięcie lub sfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów; skropienie podbudowy, krawędzi starej nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych gorącym asfaltem (lub emulsją); uzupełnienie podbudowy materiałem kamiennym z jego zagęszczeniem; wykonanie nowej nawierzchni mineralno - bitumicznej o grubości od 4cm do 8 cm na powierzchni zredukowanej - ok 350 m2; wywóz i składowanie odpadów Prace należy wykonać w technologi asfalt na gorąco b) W zakres remontu nawierzchni niebitumicznej wchodzi: ścięcie nierówności korony drogi przy użyciu równiarki, zagęszczenie podłoża przy pomocy walca, przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków materiałem kamiennym wraz z zagęszczeniem przy użyciu walca- ok 400 m2;..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe VICBUD Spółka z o.o., ul. Kolejowa 1, 59-379 Czarny Bór, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59875,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 52431,50

· Oferta z najniższą ceną: 52431,50 / Oferta z najwyższą ceną: 52431,50

· Waluta: PLN.
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