Załącznik nr 15: BUDYNKI MIESZKALNE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI 
1.  ul. Głowackiego nr 13, rok budowy 1898 r. pow. budynku 278,73, zabezpieczeń przeciw pożarowych brak, konstrukcja ścian jest z cegły ceramicznej, konstrukcja dachu jest drewniana dwuspadowa płaska, dach pokryty papą. Brak zabezpieczeń kradzieżowych.

Budynek mieszkalny zasiedlony, w takcie przesiedlania mieszkańców, jest to skomplikowana procedura, a termin rozbiórki nie jest ściśle określony, plan rozbiórki lata 2019 – 2021.

2.  ul. Kosynierów 38,  rok budowy 1899 r. pow. budynku 251,90m, zabezpieczeń przeciw pożarowych brak, konstrukcja ścian jest z cegły ceramicznej, konstrukcja dachu jest drewniana dwuspadowa płaska, dach pokryty eternit na deskowania. Brak zabezpieczeń kradzieżowych.
Budynek mieszkalny zasiedlony, w takcie przesiedlania mieszkańców, termin rozbiórki nie jest ściśle określony, plan rozbiórki lata 2019 – 2021.
3.  ul. Chopina 13,  rok budowy 1926 r. pow. budynku 283,70m, zabezpieczeń przeciw pożarowych brak, konstrukcja ścian jest ceramiczno - kamienna, konstrukcja dachu jest wielospadowa, pokryta dachówką cementowo-zakładkową. Brak zabezpieczeń kradzieżowych.
Budynek mieszkalny zasiedlony, w takcie przesiedlania mieszkańców, termin rozbiórki nie jest ściśle określony, plan rozbiórki lata 2018 – 2021.
4.  ul. Sienkiewicza 28, rok budowy 1905 r. pow. budynku 421,100m, zabezpieczeń przeciw pożarowych brak,  Brak zabezpieczeń kradzieżowych.
Budynek niezasiedlony, termin rozbiórki planowany do końca 2019 r. 
5.  ul. Browarna 10, rok budowy 1901 r. pow. budynku 191,18m, zabezpieczeń przeciw pożarowych brak, konstrukcja ścian to cegła, konstrukcja dachu jest drewniana, pokryta papą. Brak zabezpieczeń kradzieżowych.
Budynek mieszkalny zasiedlony, w takcie przesiedlania mieszkańców, termin rozbiórki nie jest ściśle określony, plan rozbiórki lata 2018 – 2021.
6.  ul. Kasprzaka 1, rok budowy 1902 r. pow. budynku 147,02m, zabezpieczeń przeciw pożarowych brak, konstrukcja ścian to cegła ceramiczna, konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa stroma, pokryta dachówką karpiówką. Brak zabezpieczeń kradzieżowych.
Budynek mieszkalny zasiedlony, w takcie przesiedlania mieszkańców, termin rozbiórki nie jest ściśle określony, plan rozbiórki lata 2019 – 2021.
7.  ul. Waryńskiego 39, rok budowy 1895 r. pow. budynku 173,30m, zabezpieczeń przeciw pożarowych brak, konstrukcja ścian to cegła ceramiczna, konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa stroma, pokryta papą. Brak zabezpieczeń kradzieżowych.
Budynek mieszkalny zasiedlony, w takcie przesiedlania mieszkańców, termin rozbiórki planowany do końca 2019 r. 
